[Language]
LANGUAGE=Italiano
CHARACTER_CODE=Unicode (UTF-16, LE, w/ BOM)
; Local ID : http://msdn.microsoft.com/en-us/library/0h88fahh.aspx
LOCALE_ID=0x0410, 0x0810

[Url]
WIKIPEDIA_SMART=http://en.wikipedia.org/wiki/Self-Monitoring%2C_Analysis_and_Reporting_Technology

[DiskStatus]
GOOD=Buono
CAUTION=A rischio
BAD=Pericolo
UNKNOWN=Ignoto
DISK=Disco

[Smart]
UNKNOWN=Sconosciuto
VENDOR_SPECIFIC=Specifico del produttore
01=Errori lettura
02=Prestazione medie
03=Tempo avvio motore
04=Avvia/ferma conteggio
05=Settori riallocati
06=Margine canale lettura
07=Errori seek
08=Prestazioni tempo seek
09=Acceso da (ore)
0A=Riavviamenti motore
0B=Tentativi ricalibrazione
0C=Cicli ON/OFF dispositivo
0D=Errori lettura software
B8=Errore End-to-End
BB=Errori non correggibili segnalati
BC=Timeout comando
BD=Scritture high fly
BE=Temperatura flusso aria
BF=Errori G-Sense
C0=Ritrazioni allo spegnimento
C1=Cicli load/unload
C2=Temperatura
C3=ECC hardware recuperati
C4=Eventi riallocazione
C5=Settori scrittura pendente
C6=Settori non correggibili
C7=Errori CRC UltraDMA
C8=Errori scrittura
C9=Errori lettura software
CA=Errori marcatore indirizzo dati
CB=Annulla run out
CC=Correzione software ECC
CD=Asperità termiche
CE=Altezza volo testina
CF=Attuale spin high
D0=Spin Buzz
D1=Prestazioni seek offline
D3=Vibrazioni durante scrittura
D4=Shock durante scrittura
DC=Scostamento disco
DD=Errori G-Sense
DE=Ore lavoro
DF=Tentativi load/unload
E0=Carica frizione
E1=Cicli load/unload
E2=Tempo caricamento
E3=Amplificazione torque
E4=Cicli spegnimento
E6=Amplificazione testina GMR
E7=Temperatura
F0=Ore volo testina
FA=Errori ritentativi lettura
FE=Protezione da caduta

;Updated 5.4.0
F1=Scritture LBA (totali)
F2=Letture LBA (totali)

[SmartSsd]
01=Errori lettura
02=Prestazione medie
03=Tempo avvio motore
04=Avvia/ferma conteggio
05=Contatore settori riallocati
06=Margine canale lettura
07=Errori seek
08=Prestazioni tempo seek
09=Acceso da (ore)
0A=Contatore riavviammenti motore
0B=Tentativi ricalibrazione
0C=Cicli on/off dispositivo
0D=Errori lettura software
C0=Spegnimenti non sicuri
C2=Temperatura
C4=Eventi riallocazione
C5=Settori scrittura pendente
C6=Settori non correggibili
; CrystalDiskInfo assign
FF=Vita rimanente

;Updated 5.4.0
F1=Scritture totali host
F2=Letture totali host

[SmartMtron]
BB=Cancellazioni totali

[SmartIndlinx]
01=Errori lettura
09=Ore accensione
0C=Cicli accensione
B8=Blocchi iniziali danneggiati
C2=Temperatura
C3=Blocchi programma falliti
C4=Blocchi errore cancellazione
C5=Blocchi errore lettura
C6=Settori letti (totali)
C7=Settori scritti (totali)
C8=Comandi lettura (totali)
C9=Comandi scrittura (totali)
CA=Bit errore della flash (totali)
CB=Settori letti con errori correggibili (totali)
CC=Indicatore blocco errato
CD=Specifica contatore PE max
CE=Cancellazione minima
CF=Cancellazione massima
D0=Media cancellazione
D1=Vita rimanente unità

[SmartJMicron60x]
09=Ore accensione
0C=Cicli accensione
C2=Temperatura
E5=ID sistema blocco, ID flash
E8=Info versione firmware
E9=Registrazione ECC fallita
EA=Media cancellazione, cancellazione massima
EB=Contatori corretti, blocchi di sistema

[SmartIntel]
03=Tempo avvio motore
04=Avvia/ferma conteggio
05=Settori riallocati
09=Ore accensione
0C=Cicli accensione
C0=Spegnimenti non previsti
E1=Scritture da PC
E8=Spazio riservato disponibile
E9=Indicatore media wearout
B8=Contatore errori End to End

;Updated 4.1.0
AA=Spazio riservato disponibile
AB=Programmazioni fallite
AC=Cancellazioni fallite
BB=Errori non correggibili

;Updated 4.3.0
AE=Mancanze alimentazione inaspettate
E2=Tempo medio caricamento
E3=Tempo medio rapporto lettura/scrittura da host
E4=Temporizzatore caricatore
F1=Blocchi LBA scritti (totali)
F2=Blocchi LAB letti (totali)
F9=Scritture NANND (totali)

;Updated 5.5.0
B7=Downshift SATA
BE=Temperatura
C7=Errori CRC

;Updated 5.6.1
AF=Errori protezione mancanza alimentazione
C2=Temperatura
C5=Settori pendenti

;Added 6.6.0
EA=Stato livello termico

[SmartSamsung] ;Updated 6.6
05=Settori riallocati
09=Ore accensione
0C=Cicli accensione
AF=Fallimenti programma (chip)
B0=Cancellazioni fallite (chip)
B1=Livello uso
B2=Blocchi riservati usati (chip)
B3=Blocchi riservati usati (totali)
B4=Blocchi riservati non usati (totali)
B5=Fallimenti programma (totale)
B6=Cancellazioni fallite (totali)
B7=Blocchi danneggiati runtime (totali)
BB=Errori non correggibili
BE=Temperatura flusso aria
C2=Temperatura
C3=Tasso errore ECC
C6=Errori non correggibili offline
C7=Errori CRC
C9=Stato SuperCap
CA=Stato modo SSD
EB=Recuperi POR
F1=Scritture LBA (totali)
F2=Letture LBA (totali)

;Added 6.6
AA=Blocchi riservati non usati (Chip) 
AB=Fallimenti programma (Chip)
AC=Fallimenti cancellazione (Chip)
AD=Wear Leveling
AE=Mancanze alimentazione inaspettate
B8=Rilevamento errore
E9=Wear-out normalizzato media

[SmartSandForce] ;Updated 3.7.0
01=Errori lettura RAW
05=Blocchi ritirati
09=Ore dall'accensione
0C=Cicli di accensione
0D=Errori lettura software
64=Gigabyte cancellati
AA=Blocchi riservati
AB=Fallimenti programma
AC=Cancellazioni fallite
AE=Mancanze alimentazione inaspettate
B1=Delta intervallo uso
B5=Fallimenti programma
B6=Cancellazioni fallite
B8=Codice errori segnalati operazioni I/O
BB=Errori non correggibili segnalati
C2=Temperatura
C3=Errori ECC non correggibili OntheFly
C4=Eventi riallocazione
C6=Settori non correggibili
C7=Errori CRC SATA R-Error
C9=Errori software non correggibili
CC=Correzioni ECC software
E6=Stato curva vita
E7=Vita rimanente SSD
E8=Spazio riservato disponibile
EB=Stato SuperCap
F1=Vita scritture dall'host
F2=Vita letture dall'host

[SmartJMicron61x] ;Added 3.9.0
01=Errori lettura
02=Prestazione media globale
03=Tempo accensione
05=Settori riallocati
07=Errori posizionamento
08=Prestazioni tempo posizionamento
09=Ore accensioni
0A=Ritentativi pin
0C=Cicli accensione
A8=Errori PHY SATA
AF=Tabella settori difettosi (fallito ECC)
C0=Mancanze alimentazione inaspettate
C2=Temperatura
C5=Settore pendente corrente
AA=Blocchi difettosi
AD=Numero cancellazioni

[SmartMicron] ;Added 4.0.0/ Updated 6.6.0
; RAIN = Redundant Array of Independent NAND
01=Errori lettura RAW
05=Settori riallocati
09=Tempo accensione
0C=Numero accensioni
0D=Tasso errori software
0E=Memoria dispositivo (NAND)
0F=Memoria utente
10=Blocchi liberi disponibili
11=Blocchi liberi rimanenti
64=Totale cancellazioni
AA=Blocchi riservati
AB=Fallimenti programma
AC=Fallimenti cancellazione
AD=Media cancellazione blocco
AE=Mancanze alimentazione inaspettate
B4=Blocchi NAND non usati riservati
B5=Accessi non allineati
B7=Downshift interfaccia SATA
B8=Correzione errori
BB=Errori non correggibili segnalati
BC=Timeout comandi
BD=Blocchi difettosi di fabbrica
C2=Temperatura
C3=Correzioni cumulative bit ECC
C4=Eventi riallocazione
C5=Settori pendenti correnti
C6=Errori non correggibili nell'analisi SMART offline
C7=Errori CRC Ultra DMA
CA=Percentuale vita usata
CE=Errori scrittura
D2=Recuperi RAIN completati
EA=Totale byte letti
F2=Progresso protezione scrittura
F3=Bit ECC corretti
F4=Soglia eventi ECC cumulativo
F5=Pagine cumulative programmazione NAND
F6=Totale settori scritti host
F7=Pagine programma host
F8=Pagine programmazione FTL

[SmartMicronMU02] ;Updated 6.6.0
; RAIN = Redundant Array of Independent NAND
01=Tasso errore lettura RAW
05=Settori riallocati
09=Ore accensione
0C=Cicli accensione
0D=Tasso errori software
0E=Capacità unità (NAND)
0F=Capacità utente
10=Blocchi riserva disponibili
11=Blocchi riserva rimanenti
64=Totale cancellazioni
AA=Blocchi riservati
AB=Fallimenti programma
AC=Fallimenti cancellazioni
AD=Media cancellazione blocchi
AE=Mancanze alimentazione inaspettate
B4=Blocchi riservati NAND non usati
B7=Downshift interfaccia SATA
B8=Correzioni errori
BB=Errori non recuperabili segnalati
BC=Timeout comando
BD=Blocchi originali danneggiati
C2=Temperatura
C3=Correzioni bit ECC cumulative
C4=Eventi riallocazione
C5=Settori pendenti attuali
C6=Errori non correggibili nell'analisi SMART offline
C7=Tasso errori CRC Ultra DMA
CA=Percentuale usata vita unità
CE=Tasso errori scrittura
D2=Recuperi RAIN completati
EA=Totale byte letti
F3=Bit ECC corretti
F4=Livello eventi ECC cumulativo
F5=Pagina NAND programma cumulative
F6=Totale settori scritti host
F7=Pagine programma host
F8=Pagine programma in background

; Updated 6.6.0
A0=Settori non correggibili
A1=Blocchi di riserva validi
A3=Blocchi non validi iniziali
94=Totale cancellazioni SLC 
95=Massimo cancellazioni SLC 
96=Minimo cancellazioni SLC 
97=Media cancellazioni SLC 
A4=Totale cancellazioni TLC 
A5=Massimo cancellazioni TLC  
A6=Minimo cancellazioni TLC  
A7=Media cancellazioni TLC  
A9=Percentuale rimanente vita unità 
B5=Fallimenti programma 
B6=Fallimenti cancellazione 
C0=Ritiro spegnimento 
E8=Spazio riservato disponibile 
F1=Totale scritture LBA 
F2=Totale letture LBA 
F5=Totale scritture TLC 
F6=Totale scritture SLC 
F7=Recuperi RAID 

[SmartOcz] ;Added 4.5.0
01=Tasso errore lettura RAW
03=Tempo accensione
04=Cicli start/stop
05=Settori riallocati
09=Ore accensione
0C=Cicli accensione
C2=Temperatura
E8=Totale settori scritti
E9=Vita rimanente

; Added 6.6.0
64=Totale blocchi cancellati
A7=Modo protezione SSD
A8=Conteggio errori PHY ATA
A9=Blocchi errati
AD=Cancellazioni
B8=Blocchi di fabbrica danneggiati
C0=Mancanze alimentazione inaspettate
CA=Totale numero bit corretti
CD=Massimo tasso PE
CE=Minimo cancellazioni
CF=Massimo cancellazioni
D3=Errori non correggibili SATA
D4=Letture pagine NAND durante recupero
D5=Letture semplici durante tentativi di recupero
D6=Letture adattive durante tentativi recupero
DD=Errori non correggibili percorso dati interno
DE=Recuperi RAID
E6=Protezione mancanza alimentazione
FB=Letture NAND

;Updated 6.7.0
F1=Totale scritture host
F2=Totale letture host

[SmartPlextor] ;Added 5.1.0
01=Tasso errore lettura
05=Settori riallocati
09=Ore accensione
0C=Numero accensioni
C0=Spegnimenti non pianificati
C2=Temperatura
C4=Eventi riallocazione
C6=Settori non correggibili
F1=Totale scritture LBA
F2=Totale letture LBA

;Updated 5.4.0
B1=Livello sorvolo
B2=Blocchi riservati usati (caso peggiore)
B5=Fallimenti programma (totale)
B6=Fallimenti cancellazione (totale)
BB=Errori non correggibili
C7=Errori CRC ultra
E8=Spazio riservato disponibile

;Added 6.2.0
AA=Crescita blocchi danneggiati
AB=Totale fallimenti scrittura
AC=Totale cancellazioni fallite
AD=Media scrittura/cancellazioni (totale)
AE=Mancanze alimentazione inaspettate
AF=Scritture fallite (caso peggiore)
B0=Cancellazioni fallite (caso peggiore)
B3=Blocchi riservati usati (totale)
B4=Blocchi riservati non usati (totale)
B7=Down Shift interfaccia SATA
B8=Errori corretti dati end-to-end
BC=Time out comando
C3=Tasso ECC
E9=GB scritti nella NAND

[SmartSanDisk] ;Added 5.2.0
05=Blocchi ritirati
09=Ore accensione
0C=Cicli accensione
AA=Blocchi riservati
AB=Fallimenti programma
AC=Fallimenti cancellazioni
AE=Mancanze alimentazione inaspettate
BB=Errori non correggibili segnalati
C2=Temperatura
E8=Vita rimanente
F1=Totale scritture host
F2=Totale letture host

[SmartOczVector] ;Added 5.3.0
05=Blocchi danneggiati accumulati nell'uso
09=Ore accensione
0C=Cicli accensione
AB=Blocchi disponibili oltre le previsioni
AE=Cicli accensione (non pianificati)
BB=Totale letture NAND non correggibili
C3=Totale programmazioni fallite
C4=Totale cancellazioni fallite
C5=Totale letture fallite (non correggibili)
C6=Letture da host
C7=Scritture su host
C2=Temperatura
D0=Cancellazioni medie
D2=Errori CRC SATA
E9=Vita rimanente
F9=Totale programmazioni NAND

;Updated 5.5.0
F1=Totale scritture host
F2=Totale letture host

;Updated 6.6.0
64=Totale blocchi cancellati
B8=Totale blocchi errati di fabbrica
CA=Totale numero bit letti
CD=Max tasso PE
CE=Min cancellazioni
CF=Max cancellazioni
D4=Totale pagine NAND lette richieste lettura recupero
D5=Totale letture semplici durante richieste recupero
D6=Totale letture adattive durante richieste recupero
DD=Errori non correggibili protezione percorso dati interno
DE=recuperi RAID
E0=In garanzia
E1=Polarità DAS
E2=Pfail parziale
E6=Flag attivazione soglia scrittura
F9=Totale programmazioni NAND (pagine)
FB=Totale letture NAND

[SmartCorsair] ;Added 6.2.0
01=Tasso errori lettura RAW
05=Blocchi ritirati
09=Ore accensione
0C=Cicli alimentazione
AA=Blocchi riservati
AC=Cancellazioni fallite
AE=Mancanze alimentazione inaspettate
B5=Scritture fallite
BB=Errori non recuperabili segnalati
C2=Temperatura
C4=Eventi riallocazione
E7=Vita rimanente SSD
F1=GB scritti vita
F2=GB letti vita

[SmartToshiba] ;Added 6.2.0
01=Tasso errori lettura
02=Prestazioni medie
03=Tempo spin-up
04=Avvio/Stop
05=Settori riallocati
07=Tasso errore seek
08=Tempo seek
09=Ore accensione
0A=Ritentativi spin
0B=Tentativi ricalibrazione
0C=Cicli accensione
A7=Modo protetto SSD
A8=Errore PHT SATA
A9=Totale blocchi danneggiati
AD=Cancellazioni
C0=Mancanze alimentazione inaspettate
C2=Temperatura
C4=Eventi riallocazione
C5=Settori attualmente pendenti
C6=Settori non correggibili
F1=Totale scritture host
F2=Totale letture host

[SmartSanDiskGb] ;Added 6.2.0
05=Blocchi riallocati
09=Ore accensione
0C=Cicli alimentazione
A6=Cicli S/C min
A7=Blocchi/die danneggiati max
A8=Cicli cancellazione max
A9=Totale blocchi danneggiati
AB=Scritture fallite
AC=Cancellazioni fallite
AD=Media cicli cancellazione
AE=Mancanze alimentazione inaspettate
BB=Errori non recuperabili segnalati
C2=Temperatura
D4=Errori PHT SATA
E6=Percentuale totale S/C
E8=Blocchi riserva rimanenti
E9=Totale GB scritte nella NAND
F1=Totale GB scritti
F2=Totale GB letti

[SmartKingston] ;Added 6.6.0
01=Tasso errore lettura
02=Prestazioni trasferimento
03=Tempo spinup
05=Settori riallocati
07=Tasso errore seek
08=Prestazioni tempo seek
09=Ore accensione
0A=Ritentativi spin
0C=Cicli di accensione
A8=Errori PHY SATA
AA=Blocchi danneggiati
AD=Cancellazioni
AF=Tabella cluster danneggiati
BB=Errori non correggibili
C0=Spegnimenti non protetti
C2=Temperatura
C4=Blocchi danneggiati successivamente
C5=Settori pendenti attualmente
C7=Errori CRC
DA=Errori CRC
E7=Vita rimanente SSD
E9=Vita scritture nella flash
F0=Testina scrittura
F1=Scritture host
F2=Letture host
F4=Media cancellazioni
F5=Max cancellazioni
F6=Totale cancellazioni

[SmartNVMe] ;Added 6.7.0
01=Avviso critico
02=Temperatura composita
03=Riserva disponibile
04=Livello riserva disponibile
05=Percentuale usata
06=Letture unità dati
07=Scritture unità dati
08=Comandi lettura host
09=Comandi scrittura host
0A=Tempo busy controller
0B=Cicli alimentazione
0C=Ore accensione
0D=Spegnimenti non protetti
0E=Errori integrità supporto e dati
0F=Elementi registro eventi informazione errore

[SmartRealtek] ;Added by Realtek
01=Tasso errore RAW
05=Settori riallocati
09=N. ore accensione
0C=N. accensioni
A1=GDN
A2=Totale cancellazioni
A3=Ciclo PE max
A4=Cancellazioni medie
A5=Blocchi errati iniziali
A6=Blocchi errati totali
A7=Modo protezione SSD
A8=Errori fisici SATA
A9=Salute
AB=Scritture fallite
AC=Cancellazioni fallite
AE=N. spegnimenti non previsti
AF=ECC falliti
B5=Accessi non allineati
BB=Errori non correggibili riportati
C2=Temperatura contenitore
C3=ECC corretti cumulativi
C4=Eventi riallocazione
C7=Errori CRC Ultra DMA
CE=Cancellazioni min.
CF=Cancellazioni max.
E7=Vita residua
E8=Spazio riservato disponibile
F1=Vita scrittura
F2=Vita lettura
F9=Totale GB scritti nella NAND (TLC)
FA=Totale GB scritti nella NAND (SLC)

[SmartSKhynix] ; Add 2019-05-14 (ex. SC308)
01=Tasso errore lettura
05=Settori ri-assegnati
09=Ore accensione
0C=Numero cicli alimentazione
64=Cancellazioni totali
AB=Fallimenti programma
AC=Fallimenti cancellazioni
AE=Mancanze alimentazione inaspettate
AF=Fallimenti programma (caso peggiore)
B0=Fallimenti cancellazioni (caso peggiore)
B1=Wear Leveling
B2=Blocchi riservati usati (caso peggiore)
B3=Blocchi riservati usati (totale SSD)
B4=Blocchi riservati non utilizzati (SSD Total)
B5=Fallimenti programma (totale SSD)
B6=Fallimenti cancellazioni (totale SSD)
B7=Downshift SATA
BB=Errori non correggibili
BC=Timeout comandi
BF=Op Shock Event Count
C2=Temperatura
C3=Tasso ECC
C7=Errori CRC
C9=Tasso errori lettura non correggibili via software
CC=Tasso correzione ECC software
E7=Vita rimanente SSD
EA=NAND scritti
F1=Totale LBA scritti
F2=Totale LBA letti
FA=Totale n. ritentativi lettura NAND

; Updated 8.8.0
A8=Min. Erase Count
A9=Max. Erase Count
AA=Reserve Block Count
B8=End-to-End Error Detection Count
C4=Reallocation Event Count
C6=Uncorrectable Sector Count
D4=Phy Error Count
E9=SSD Life Left

[SmartKioxia]
09=Power-On Hours Count
0C=Device Power Cycle Count
A7=SSD Protect Mode
A8=SATA PHY Error Count
A9=Bad Block Count
AD=Erase Count (User Data)
C0=Unexpected Power Loss Count
C2=Temperature
F1=Host Writes

[SmartWdc]
01=Read Error Rate
05=Reassigned Block Count
09=Power On Hours
0C=Power Cycle Count
A5=Block Erase Count (SLC)
A6=Minimum P/E Cycles
A7=Maximum Bad Blocks per die
A8=Maximum P/E Cycles
A9=Total Bad Block
AA=Grown Bad Blocks
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AD=Average P/E Cycles
AE=Unexpected Power Loss Count
B8=End-to-End Error Detection/Correction Count
BB=Reported Uncorrectable Errors
BC=Command Timeout Count
C2=Temperature
C7=CRC Error Count
D4=SATA PHY Error
E6=Media Wearout Indicator
E8=Available Reserve Space
E9=NAND GB Written
EA=NAND GB Written (SLC)
EE=Media Wearout Indicator (Cycles Remaining)
F1=Total GB Written
F2=Total GB Read
F4=Temperature Throttle Status
F9=NAND GB Written

[SmartKingstonSuv]
01=Read Error Rate
05=Reallocated Sector Count
09=Power On Hours
0C=Power Cycle Count
AA=Used Reserved Block Count
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AE=Unexpected Power Off Count
AF=Program Fail Count Worst Die
B0=Erase Fail Count Worst Die
B1=Wear Leveling Count
B2=Used Reserved Block Count worst Die
B4=Unused Reserved Block Count (SSD Total)
BB=Reported Uncorrectable Errors
C2=Temperature
C3=On-the-Fly ECC Error Count
C4=Reallocation Event Count
C5=Pending Sector Count
C7=UDMA CRC Error Count
C9=Uncorrectable Read Error Rate
CC=Soft ECC Correction Rate
E7=SSD Life Left
EA=Lifetime Nand Writes
F1=Lifetime Host Writes
F2=Lifetime Host Reads
FA=Total Number of NAND Read Retries

[SmartKingstonKC600]
01=Read Error Rate
05=Re-Allocated NAND Block Count
09=Power-On Hours
0C=Power Cycle Count
94=Reserved
95=Reserved
96=Reserved
97=SLC Average Erase Count
9F=DRAM 1 bit Error Count
A0=Reported UECC (UnCorrectable) Errors
A1=Available Reserved Space
A4=Reserved
A5=Reserved
A6=Reserved
A7=Average Erase Count
A8=Reserved
A9=Percentage Of Rated Lifetime Remaining
B1=Reserved
B5=Program Fail Count
B6=Erase Fail Count
C0=Unexpected Power Loss Count
C2=Device Temperature
C3=Hardware ECC Recovered
C4=Reallocation Event Count
C7=UDMA CRC Error Count
E7=Percentage of Rated Lifetime Remaining
E8=Unused Reserved Block Count
F1=Total LBAs Written
F2=Total LBAs Read
F5=Total Media Writes

[SmartKingstonDC500]
01=Host UNC Error Count
09=Power on Hours
0C=Power On / Off Cycle
A7=Protect mode
A8=SATA PHY Error Count
A9=Bad Block Rate
AA=Bad Block Information
AC=Erase Failure Count
AD=Erase Count
B5=Program Fail Count
B6=Erase Failure Count
BB=Host UNC Error Count
C0=Unexpected Power Loss Count
C2=Temperature
C4=Total Later Bad Block Count
C7=CRC Error Count
CF=Thermal Throttling Count
DA=CRC Error Count
E7=SSD Life Remaining
E8=Read Fail Count
E9=NAND Write
F1=Host Write
F2=Host Read
F4=Avg Erase Count
F5=Max Erase Count
F6=Total Erase Count

[SmartKingstonSA400]
01=Uncorrectable Errors
09=Power On Hours
0C=Power Cycles
94=Vendor Unique
95=Vendor Unique
A7=Vendor Unique
A8=SATA PHY Error Count
A9=Vendor Unique
AA=Bad Block Count
AC=Vendor Unique
AD=Erase Count
B5=Vendor Unique
B6=Vendor Unique
BB=Uncorrectable ECC Errors
C2=Temperature
C4=Reallocation Events
C7=SATA CRC Error
DA=CRC Error Count
E7=SSD Wear Indicator
E9=Lifetime Nand Writes
F1=Lifetime Writes from Host
F2=Lifetime Read from Host
F4=Average Erase Count
F5=Max Erase Count
F6=Total Erase Count

[SmartSsstc]
01=Raw Read Error Rate
05=Reallocated Block Count
09=Power On Hours
0C=Power Cycle Count
AA=Available Reserved Space
AB=Program Fail Count(Total)
AC=Erase Fail Count(Total)
AD=Average Program/Erase Count
AE=Unexpected Power Loss Count
AF=Program Fail count (Worst case)
B0=Erase Fail Count (Worst case)
B1=Wear Leveling Count
B2=Used Reserved Block Count (Worst case)
B3=Used Reserved Block Count (Total)
B4=Unused Reserved Block Count (Total)
B7=SATA Interface Down shift
B8=End-to-End Data Errors Count
BB=Uncorrectable Error Count
BC=Command Time out
C2=Drive Temperature
C3=ECC rate
C6=OffLine Uncorrectable Error Count
C7=SATA CRC Error Count
E5=Power Loss Protection Failure
E7=Percentage Lifetime Remaining
E8=Available Reserved Space 
E9=NAND GB Written
F1=Total Host Write
F2=Total Host Read 
F3=NAND GB Written

[SmartIntelDc]
01=Raw Read Error Count
05=Reallocated Flash Block Count
09=Power-On Hours Count
0C=Power Cycle Count
0E=Device Capacity
0F=User Capacity
10=Spare Blocks Available
11=Remaining Spare Available
AC=Total Block Erase Failure
AD=Per Block Max Erase Count
AE=Unexpected Power Loss Count
AF=Average Erase Count
B0=Power Loss Protection Error
B5=Total Block Program Failure
B8=End-to-End Error Detection Count
BB=Uncorrectable Error Count
C2=Temperature
C5=Pending Sector Count
C6=Offline Uncorrectable Error Count
C7=CRC Error Count
CA=Percentage of Drive Life Used
E2=Timed Workload - Media Wear
E3=Timed Workload - Host Read/Write Ratio
E4=Timed Workload Timer
EA=Total Host Bytes Read
EB=Total Host Bytes/Sectors Written
F1=Total Nand Bytes/Sectors Written

[SmartApacer]
09=Power on Hours
0C=Power Cycle Count
A3=Maximum Erase Count
A4=Average Erase Count
A6=Total Later Bad Block Count
A7=SSD Protect Mode
A8=SATA PHY Error Count
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AF=Bad Cluster Table Count
C0=Unexpected Power Loss Count
C2=Temperature
E7=Lifetime Left
F1=Total Sectors Write

[SmartSiliconMotion]
01=Read Error Rate
05=Reallocated Sectors Count
09=Power-On Hours
0C=Power Cycle Count
94=SLC Total Erase Count
95=SLC Maximum Erase Count
96=SLC Minimum Erase Count
97=SLC Average Erase Count
9F=DRAM 1 bit Error Count
A0=Uncorrectable sectors count when read/write
A1=Number of Valid Spare Blocks
A2=Number of Cache Data Block
A3=Number of Initial Invalid Blocks
A4=Total Erase Count
A5=Maximum Erase Count
A6=Minimum Erase Count
A7=Average Erase Count
A8=Max Erase Count of Spec
A9=Remain Life
AF=Program fail count in worst die
B0=Erase fail count in worst die
B1=Total Wear Level Count
B2=Runtime Invalid Block Count
B5=Total Program Fail Count
B6=Total Erase Fail Count
BB=Uncorrectable Error Count
C0=Power-Off Retract Count
C2=Temperature
C3=Hardware ECC Recovered
C4=Reallocation Event Count
C5=Current Pending Sector Count
C6=Uncorrectable Error Count Off-line
C7=Ultra DMA CRC Error Count
E8=Available Reserved Space
F1=Total LBA Written
F2=Total LBA Read
F5=Flash Write Sector Count

[SmartJMicron66x]
01=Read Error Rate
02=Throughput Performance
03=Spin-Up Time
05=Reallocated Sectors Count
07=Seek Error Rate
08=Seek Time Performance
09=Power-On Hours
0A=Spin Retry Count
0C=Power Cycle Count
A8=SATA PHY Error Count
AA=Bad Block Count
AD=Erase Count
AF=Bad Cluster Table Count
B4=Spare Block Count
C0=Unexpected Power Loss Count
C2=Temperature
C5=Current Pending Sector Count
E7=Drive Life
E9＝Write Sector Count (NAND)
F0=Write Head
F1=Total LBA Written
F2=Total LBA Read

[SmartPhison]
01=Read Error Rate
09=Power on Hours
0C=Power Cycle Count
A8=SATA PHY Error Count
AA=Bad Block Count
AD=Erase Count
C0=Unexpected Power Loss Count
C2=Temperature
DA=Number of CRC Error
E7=SSD Life Left
F1=Host Writes

[SmartSeagate]
01=Read Error Rate
05=Retired Sectors Count
09=Power On Hours
0C=Power Cycle Count
10=Spare Blocks Available
11=Remaining Spare Blocks
A8=SATA PHY Error Count
AA=Bad Block Count
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AD=Erase Count
AE=Unexpected Power Loss Count
B1=Wear Range Delta
B5=Program Fail Count
B6=Erase Fail Count
C0=Unexpected Power loss Count
C2=Temperature
C9=Soft Error Rate
CC=Soft ECC Correction Rate
DA=CRC Error Count
E7=SSD Life Left
E8=Read Failure Block Count
E9=NAND GiB Written
EA=Lifetime Writes To Flash
EB=NAND sectors Written
F1=Lifetime Writes From Host
F2=Lifetime Reads From Host
FA=Lifetime NAND Read Retries

[SmartSeagateIronWolf]
01=Raw Read Error Rate
05=Reallocated Sector Count
09=Power On Hours
0C=Power Cycle Count
64=Flash Gigabytes Erased
66=Lifetime PS4 Entry Count
67=Lifetime PS3 Exit Count
AA=Grown Bad Block Count
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AD=Average Program/Erase Count
AE=Unexpected Power Loss Count
B1=Wear Range Delta
B7=SATA/PCIe Interface Downshift Count
BB=Uncorrectable ECC Count
C2=Temperature
C3=RAISE ECC Correctable Count
C6=Uncorrectable Read Error Count
C7=SATA R-Error (CRC) Error Count
E6=Drive Life Protection Status
E7=SSD Life Left
E8=Available Reserved Space
E9=Lifetime Writes to Flash
F1=Lifetime Writes From Host
F2=Lifetime Reads From Host
F3=Free Space

[SmartMarvell] ; Added 8.8.3
05=Number of New Bad Block
09=Power On Hours
0C=Power Cycle Count
A4=Total Erase Count
A5=Maximum Erase Count
A6=Minimum Erase Count
A7=Average Erase Count
C0=Power off Retract Count
C2=Temperature
C7=SATA CRC Error Count
F1=Total Written
F2=Total Read

[SmartMaxiotek] ; Added 8.8.6
05=Reallocated Sector Count
09=Power-On Hours
0C=Drive Power Cycle Count
A7=SSD Protect Mode
A8=PHY Error Count
A9=Bad Block Count
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AD=Erase Count
AF=Bad Cluster Table Count
B1=Read Retry Count
B4=Spare Block Count Left
BB=Reported UNC Errors
C0=Unexpected Power Loss Count
C2=Temperature
C4=Reallocated Event Count
C7=UDMA CRC Error Count
CE=Minimum Erase Count
CF=Maximum Erase Count
D0=Average Erase Count
D1=Minimum Erase Count of SLC block
D2=Maximum Erase Count of SLC block
D3=Average Erase Count of SLC block
E7=SSD Life Left
E9=Write Counts Sectors to Nand
EA=Read Counts Sectors from Nand
F1=Write Sector Count
F2=Read Sector Count
F5=Bit Error Count

[SmartSeagateBarraCuda] ; Added 8.9.0
01=UECC Error Count
05=Retired Sectors Count
09=Power On Hours
0C=Power Cycle Count
10=Spare Blocks Available
11=Remaining Spare Blocks
A8=SATA PHY Error Count
AA=Bad Block Count
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AD=Erase Count
AE=Unexpected Power Loss Count
B1=Wear Range Delta
B5=Program Fail Count
B6=Erase Fail Count
C0=Unexpected Power loss Count
C2=Temperature
C9=Soft Error Rate
CC=Soft ECC Correction Rate
DA=CRC Error Count
E7=SSD Life Left
E8=Read Failure Block Count
E9=NAND GiB Written
EA=Lifetime Writes To Flash
EB=NAND sectors Written
F1=Lifetime Writes From Host
F2=Lifetime Reads From Host
FA=Lifetime NAND Read Retries

[SmartYmtc] ; Added 8.10.0
05=New Bad Block Count
09=Power-On Hours Count
0C=Power Cycle Count
AA=Max Bad Block Count
A8=SATA PHY Error Count
A9=Bad Block Count
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AD=Erase Count
AF=Bad Cluster Count
B7=SATA Interface Downshift
B8=End to End Error Detection/Correction Count
BB=Uncorrectable Error Count
BE=Temperature
C0=Unexpected Power Loss Count
C4=Re-allocated Event Count
C7=CRC Error Count
CE=Minimum Erase Count
CF=Maximum Erase Count
D0=Average Erase Count
D1=SLC Minimum Erase Count
D2=SLC Maximum Erase Count
D3=SLC Average Erase Count
E7=SSD Life Left
E9=Write sector count to NAND
EA=Read sector count to NAND
F1=Total LBA written
F2=Total LBA Read
F3=NAND Temperature
F5=Bit Error Count